

**Насос дозирующий TEKNA EVO APG**

**Производитель: SEKO (Италия)**

**Описание**

Аналоговый дозировочный насос с постоянной производительностью, регулируемой вручную, пропорциональной производительностью согласно внешнему аналоговому (4÷20 мА) или цифровому импульсному сигналу (например, от водомера)

* Регулятор (проценты и величина "n" в режиме умножения)
* Функция пошагового изменения с регулировкой при помощи DIP-переключателя
* Регулируемый переключатель с 6-ю положениями:

- 3 в режиме деления (1, 4, 10 = n)  
- 1 в режиме умножения (n=1)  
- 1 для пропорционального сигнала 4÷20 мА  
- 1 для постоянной функциональности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , | Характеристика | Мах частота тактов в мин | Раб объем камеры см3 | Mощность, Вт |
| TEKNA EVO APG 500 NHH0000 | 0,4 л/ч-20бар | 120 | 0,06 | 12,0 |
| 0,8 л/ч-16бар | 120 | 0,11 | 12,0 |
| 1,2 л/ч-10бар | 120 | 0,17 | 12,0 |
| 1,5 л/ч-6бар | 120 | 0,21 | 12,0 |
| TEKNA EVO APG 600 NHH0000 | 2,5 л/ч - 20 бар | 120 | 0,35 | 12,0 |
| 3,0 л/ч - 18 бар | 120 | 0,42 | 12,0 |
| TEKNA EVO APG 603 NHH0000 | 4,0 л/ч - 12 бар | 160 | 0,42 | 12,2 |
| 5,0 л/ч - 10 бар | 160 | 0,52 | 12,2 |
| 6,0 л/ч - 8 бар | 160 | 0,63 | 12,2 |
| 8,0 л/ч - 2 бар | 160 | 0,83 | 12,2 |
| TEKNA EVO APG 800 NHH0000 | 7,0 л/ч - 12 бар | 320 | 0,36 | 23,9 |
| 10 л/ч - 10 бар | 320 | 0,52 | 23,9 |
| 15л/ч - 5,0 бар | 320 | 0,78 | 23,9 |
| 18 л/ч - 1,0 бар | 320 | 0,94 | 23,9 |
| TEKNA EVO APG 803 NHH0000 | 20 л/ч - 5,0 бар | 300 | 1,11 | 22,2 |
| 32 л/ч - 4,0 бар | 300 | 1,78 | 22,2 |
| 62 л/ч - 2,0 бар | 300 | 3,44 | 22,2 |
| 110 л/ч - 0,1 бар | 300 | 6,11 | 22,2 |