

**Насос дозирующий TEKNA EVO TPG**

**Производитель: SEKO (Италия)**

**Описание**

* Цифровой дозировочный насос с постоянной производительностью, регулируемой вручную, пропорциональной производительностью согласно внешнему аналоговому (4÷20 мА) или цифровому импульсному сигналу (например, от водомера).
* Данная цифровая модель TPG включает дополнительные характеристики:
  + функцию таймера
  + дозировку по числу частей на миллион
  + статистику
  + пароль и ввод вкл./выкл. (дистанционный выключатель).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Характеристика | Мах частота тактов в мин | Раб объем камеры см3 | Мощность, Вт |
| TEKNA EVO TPG 500 NHH0000 | 0,4 л/ч-20 бар | 120 | 0,06 | 12,0 |
| 0,8 л/ч-16 бар | 120 | 0,11 | 12,0 |
| 1,2 л/ч-10 бар | 120 | 0,17 | 12,0 |
| 1,5 л/ч-6 бар | 120 | 0,21 | 12,0 |
| TEKNA EVO TPG 600 NHH0000 | 2,5 л/ч - 20 бар | 120 | 0,35 | 12,0 |
| 3,0 л/ч - 18 бар | 120 | 0,42 | 12,0 |
| TEKNA EVO TPG 603 NHH0000 | 4,0 л/ч - 12 бар | 160 | 0,42 | 12,2 |
| 5,0 л/ч - 10 бар | 160 | 0,52 | 12,2 |
| 6,0 л/ч - 8 бар | 160 | 0,63 | 12,2 |
| 8,0 л/ч - 2 бар | 160 | 0,83 | 12,2 |
| TEKNA EVO TPG 800 NHH0000 | 7,0 л/ч - 12 бар | 320 | 0,36 | 23,9 |
| 10 л/ч - 10 бар | 320 | 0,52 | 23,9 |
| 15л/ч - 5,0 бар | 320 | 0,78 | 23,9 |
| 18 л/ч - 1,0 бар | 320 | 0,94 | 23,9 |
| TEKNA EVO TPG 803 NHH0000 | 20 л/ч - 5,0 бар | 300 | 1,11 | 22,2 |
| 32 л/ч - 4,0 бар | 300 | 1,78 | 22,2 |
| 62 л/ч - 2,0 бар | 300 | 3,44 | 22,2 |
| 110 л/ч - 0,1 бар | 300 | 6,11 | 22,2 |